Pielikums Nr. 1

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Ekskavatoram jābūt veiktai tehniskajai apskatei un izsniegtai tehniskās apskates uzlīmei vismaz līdz **2023. gada 1. septembrim.**

2. Saņemšanas brīdī ekskavatora degvielas tvertnē ir jābūt uzpildītai, kā arī ekskavatoram jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu dalību ceļu satiksmē.

3. Ekskavatora pārvietošanu līdz Rūpniecības ielai 2, Aizkrauklē nodrošina pasūtītājs no jebkuras adreses Latvijas republikas teritorijā.

4. Ekskavatoram jābūt reģistrētam Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūrā. Reģistrācijas izdevumus uz SIA “Aizkraukles siltums” kā īpašnieka vārda sedz pasūtītājs.

5. Pasūtītāja pārstāvis pārliecināsies par ekskavatora atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām pirms iegādes, ierodoties piegādātāja tirdzniecības vietā. Pasūtītājs veiks pilnu ekskavatora vizuālo un tehnisko prasību novērtēšanu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot ekspertu. Ja ekskavators neatbilst pasūtītāja norādītajām prasībām, Pasūtītājs patur tiesības no ekskavatora iegādes atteikties un izvērtēt nākamo piedāvājumu.

6. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par piegādājamo preču atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai vai tās kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā preces noraidīt un atgriezt Piegādātājam. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā saistībā ar preču noraidīšanu un atgriešanu, ir jāsedz Piegādātājam.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Ekskavatora**  **Minimālās tehniskās prasības** | | **Piedāvātā ekskavatora (marka, modelis) tehniskie rādītāji)[[1]](#footnote-1)** |
| 1. | Grupa | Ekskavators |  |
| 2. | Apakšgrupa | Ekskavators - iekrāvējs |  |
| 3. | Speciālais aprīkojums | Iekrāvējs ar atveramu kausu,  Rakšanas dziļums – vismaz 6 m |  |
| 4. | Pirmās reģistrācijas gads (ne vēlāk kā) | 2006 |  |
| 5. | Motorstundas (ne vairāk) | 10 000 |  |
| 6. | Degvielas veids | Dīzeļdegviela |  |
| 7. | Dzinēja jauda/ kW | No 80 līdz 115 |  |
| 8. | Pilnā masa/ kg | Līdz 10 000 |  |
| 9. | Riepu atlikums | Vismaz 50 % |  |
| 10. | Papildu aprīkojums – | Drošības komplekts (ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, drošības trijstūris (avārijas zīme), atstarojoša veste), iebūvēta audio sistēma, salona paklāji, rezerves ritenis, domkrats, riteņu atslēga, |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.Piegādes laiks: **30 kalendāro dienu** laikā pēc līguma noslēgšanas | |  |
| 12.Garantijas termiņš - vismaz 3 mēneši | |  |
|  | **Piedāvātā cena bez PVN** |  |
|  | **PVN likme 21 %** |  |
|  | **Piedāvātā cena ar PVN** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. 1-ailē **Piedāvātā automobiļa (marka, modelis) tehniskie rādītāji obligāti jānorāda konkrēti ekskavatora parametri, nedrīkst būt vārdiem atbilst vai neatbilst** [↑](#footnote-ref-1)