**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Automašīnas tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam ir jāatbilst Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” prasībām. Automašīnai jābūt veiktai tehniskajai apskatei un izsniegtai tehniskās apskates uzlīmei vismaz līdz **2022.g.1.septembrim.**

2. Saņemšanas brīdī automašīnas degvielas tvertnē ir jābūt maksimāli uzpildītai, kā arī automašīnai jābūt pilnībā aprīkotai, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu automašīnas dalību ceļu satiksmē.

3. Auto saņemšanas adrese: saskaņojot ar pasūtītāju.

4. Automobilis ir jāreģistrē CSDD: transportlīdzekļa īpašnieks – SIA “Aizkraukles siltums”. Reģistrācijas izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes un ceļu nodoklis iekļauti cenā - nodrošina piegādātājs.

5. Pasūtītāja pārstāvis pārliecināsies par automobiļa atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām pirms piegādes, ierodoties piegādātāja tirdzniecības vietā. Pasūtītājs veiks pilnu auto vizuālo un tehnisko prasību novērtēšanu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot ekspertu. Ja automobilis neatbilst pasūtītāja norādītajām prasībām, Pasūtītājs patur tiesības no automobiļa iegādes atteikties un izvērtēt nākamo piedāvājumu.

6. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par piegādājamo preču atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai vai tās kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā preces noraidīt un atgriezt Piegādātājam. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā saistībā ar preču noraidīšanu un atgriešanu, ir jāsedz Piegādātājam.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **AUTOMAŠĪNA****Minimālās tehniskās prasības** | **Piedāvātā automobiļa (marka, modelis) tehniskie rādītāji)[[1]](#footnote-1)** |
| 1. | Virsbūves tips tips | Saskaņā ar Auto Asociācijas klasifikatoru - N1 klases automašīna ar kravas kasti  |  |
| 2. | Sēdvietu skaits | 5 (piecas) iekaitot vadītāju |  |
| 3. | Speciālais aprīkojums | Kravas kastei jābūt aprīkotai ar noslēdzamu būdu.  |  |
| 4. | Pirmās reģistrācijas gads (ne agrāk)  | 2015 |  |
| 5. | Nobraukums km (ne vairāk) | 250 000 |  |
| 6. | Degvielas veids | Dīzeļdegviela / benzīns |  |
| 7. | Dzinēja darba tilpums | Līdz 3200 cm3 |  |
| 8. | Pārnesuma kārbas veids  | Automātiskā vai manuālā ar pārnesumu skaitu ne mazāku kā 6, ieskaitot atpakaļgaitu |  |
| 9. | Degvielas patēriņš | Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 10 l uz 100 km |  |
| 10. | Piedziņa | 4x4 |  |
| 11. | Pilna masa | Līdz 3 t |  |
| 12. | Papildus aprīkojums –  | Drošības komplekts (ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, drošības trijstūris (avārijas zīme), atstarojoša veste), iebūvēta audio sistēma, durvju centrālā atslēga ar tālvadību (2 gab.), elektroniski darbināmi priekšējie sānu logi, salona paklāji, rezerves ritenis, domkrats, riteņu atslēga,  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 11.Piegādes laiks: **30 kalendāro dienu** laikā pēc līguma noslēgšanas |  |
| 12.Garantijas termiņš - vismaz 3 mēneši |  |
|  | **Piedāvātā cena bez PVN** |  |
|  | **PVN likme 21 %** |  |
|  | **Piedāvātā cena ar PVN** |  |

1. 1-ailē **Piedāvātā automobiļa (marka, modelis) tehniskie rādītāji obligāti jānorāda konkrēti automašīnas parametri, nedrīkst būt vārdiem atbilst vai neatbilst** [↑](#footnote-ref-1)